高雄市道明中學104學年度第二學期第一次段考國中三年級自然科(理化)試題
【命題範圍】第1章                                                    王志誠 老師命題
一、單一選擇題：100％
1. [bookmark: Q_EC437A26EBDF4C04A41B85B3B7013479][bookmark: Q_F1690831B773410BAB67F76E9663619D](   )有關電功率的敘述，下列哪一項錯誤？ (Ａ)仟瓦小時為電功率的一種單位　(Ｂ)電功率的單位亦常用焦耳／秒　(Ｃ)電能的多少，可用電功率和時間的乘積來表示　(Ｄ)電流和電壓的乘積即為電功率。
2. [image: 7-143](   )將標示　100　V、100　W　的電器連接於　200　V　之電源上，且仍能使用，則下列敘述何者錯誤？ (Ａ)電器的電阻為　100Ω　(Ｂ)通過電器的電流為　4　A　(Ｃ)電器消耗的電功率為　400　W　(Ｄ)連接於　100　V　時，通過電器的電流為　1　A。
3. [bookmark: Q_70EFB8DB0005463E924E8F2D8AC4FE53](   )右圖是鉛蓄電池的簡圖及燈泡中電子（e－）的流動方向，有關此電池的敘述何者錯誤？ (Ａ)　A　為負極　(Ｂ)　B　的材料為　PbO2　(Ｃ)此電池的化學能正逐漸增加　(Ｄ)　A　電極反應生成固體的　PbSO4。
4. [bookmark: Q_26EEFC63B0064127A95918E531FECC7F](   )欲在鐵質鑰匙表面鍍上一層銅，則下列的電鍍裝置何者正確？
[bookmark: Q_8FDA43D83DC14D47A42A608AE2AA5522][image: 1-4](Ａ)[image: 7-160]　(Ｂ)[image: 7-161]　(Ｃ)[image: 7-162]　(Ｄ)[image: 7-163]
5. [bookmark: Q_CE68FA3B0DA543769D6BAD566660573A][image: 100-北-24](   )右圖的電路中，若測得安培計　A1　的電流為　0.4　安培，則下列敘述何者正確？ (Ａ)安培計　A2　的電流應為　0.2　安培　(Ｂ)電阻　R1　兩端電壓為　4　伏特　(Ｃ)電阻　R2　兩端電壓為　2　伏特　(Ｄ)電池提供給兩電阻的電功率為　2.4　瓦特。
6. [bookmark: Q_7BE126CD2E784FBA91A344569CC199B0](   )電阻值分別固定為　2　Ω　與　18　Ω　的甲、乙兩電阻器與一電壓固定為　36　V　的電池並聯，如圖所示。若導線的電阻忽略不計，通電　5　分鐘後，甲、乙兩電阻器消耗的電能分別為　E甲　與　E乙，則　E甲：E乙　為下列何者？ (Ａ)　1：9　(Ｂ)　1：3　(Ｃ)　3：1　(Ｄ)　9：1。
7. [bookmark: Q_B91BEA2878A348258624841D4F281A69][bookmark: Q_D0EEBA907A39414CBCF4F398919901DD][image: 1-4-24](   )下列有關常見電池的敘述，何者正確？ (Ａ)乾電池內不含任何水分　(Ｂ)鋰電池是一次電池，使用後不能再充電　(Ｃ)酸性電池以氫氧化鉀為電解液，使用時間較碳鋅電池長　(Ｄ)電池內的化學物質對環境的危害不小，故需要回收。
8. [bookmark: Q_0B5DA0F947F84E44B7D90EF620327401](   )將　2　個　1.5　伏特的電池串聯，與　2　歐姆及　3　歐姆的電阻並聯如右圖，則下列敘述哪一個是正確的？ (Ａ)電路中的總電流為　0.6　安培　(Ｂ)每分鐘有　180　庫侖的電量流經　2　歐姆的電阻　(Ｃ)　3　歐姆的電阻所產生的熱電功率為　3　瓦特　(Ｄ)每分鐘有　400　焦耳的電能在電阻上轉變成熱能。
9. [bookmark: Q_54697CAB0C8A49C5B3CEC6E78F4C5A4B][image: YW826C-6-7](   )禾風利用右圖的裝置，在燒杯中裝入含有稀硫酸的溶液，並將導線甲、乙兩端分別與電池組的正、負兩極連接，來進行電解實驗，下列有關此實驗的敘述何者正確？ (Ａ)此電解反應是將電能轉換成化學能的過程　(Ｂ)電解進行時連接乙端的試管可收集到氧氣　(Ｃ)若甲、乙兩端直接連接家用電源的插座，實驗結果相同　(Ｄ)若燒杯中改用氫氧化鈉溶液，則連接乙端的試管可收集到鈉。
10. [bookmark: Q_A888E950DE8F44BDBD44317414A5BFEE](   )鉛蓄電池充電時，下列現象何者正確？ (Ａ)硫酸水溶液密度變小　(Ｂ)電子由二氧化鉛板流向鉛板　(Ｃ)時間過長時電壓漸小　(Ｄ)兩極板質量均增加。
11. [bookmark: Q_0A1612AA769F4454B89027811CEB190A](   )用兩種不同的金屬電極組成的伏打電池，其位於負極的金屬具有下列何種性質？ (Ａ)活性較小且易獲得電子　(Ｂ)活性較大且易獲得電子　(Ｃ)活性較小且易放出電子　(Ｄ)活性較大且易放出電子。

12. [bookmark: Q_2459255D205F4C079F9B51E9FA71672F][image: N16](   )鋅銅電池的裝置如右圖，關於「鹽橋」的敘述，下列何者錯誤？   (Ａ)鹽橋內應含有硝酸鈉的電解質　(Ｂ)鹽橋具有溝通電路的功能　(Ｃ)若以導線代替鹽橋，放電反應更容易進行　(Ｄ)若將鹽橋自溶液中取出，毫安培計讀數會變為零。
13. 



[bookmark: Q_E9B7DF9F88BA4A89B2EF023ED6EBA4F3][image: 1-4-12](   )發電廠所發出的電能，需經由長途的輸送路線，經變電所改變電壓再送到用戶端，故輸送電路是用電阻較小的銅線製成，來減少電能的損失。若發電廠所發出的電功率保持固定，且輸送線路符合歐姆定律，則當發出電壓變為原來的　3倍時，則輸送線路上電能損失的功率變為原來損失的多少倍？  (Ａ)　　(Ｂ)　　(Ｃ)　　(Ｄ)　。
14. [bookmark: Q_4E0950EDE45344E58E1ECF93322189D7][bookmark: Q_DDE743983D264C0A86B3099F76C4B49D][image: 101-5][image: 101-4](   )電路圖如右所示，電池為　3　伏特，R1　電阻為　1　歐姆，R2、R3　為另兩個電阻器，兩個電流計分別測得　I0　為　3　安培，I1　為　2　安培，下列敘述何者正確？ (Ａ)流經　R2　的電流為　2　安培　(Ｂ)　ab　間的電位差為　1　伏特　(Ｃ)　bc　間的電位差為　1　伏特　(Ｄ)該電池供應的電功率為　18　瓦特。
15. [bookmark: Q_FCBFF8A6C84740AB94D4E256DBF5D154](   )圖(一)為鋅銅電池放電時的裝置圖，已知放電過程中，鉀離子往乙燒杯移動。圖(二)為乾電池的結構示意圖。當鋅銅電池與乾電池同時進行放電時，電子流分別會經由外部導線流向電池的何處？ (Ａ)金屬甲、碳棒　(Ｂ)金屬甲、鋅殼　(Ｃ)金屬乙、碳棒　(Ｄ)金屬乙、鋅殼。    圖(一)        圖(二)
16. [bookmark: Q_A1E011D36FFA42E2AF44C8174B8D71D9][image: 1-4-43](   )如圖所示為三個電阻器　R1＝2　歐姆，R2＝R3＝4　歐姆和一個　16　伏特的電源所組成的電路，則下列敘述何者正確？ (Ａ)流過　R2　的電流為　2　安培 (Ｂ)　b、c　兩端的電壓比　a、b　兩端大 (Ｃ)　R1　產生熱能的電功率為　16　瓦特 (Ｄ)電源每秒提供的電能為　32　焦耳。
17. [bookmark: Q_F9273649249845ADBE9E15E2CB0904E9](   )若　2　安培的電流通過一個燈泡，在　15　秒內消耗了　1200　焦耳的能量，則燈泡兩端的電壓是多少？ (Ａ)　20　伏特　(Ｂ)　40　伏特　(Ｃ)　10　伏特　(Ｄ)　400　伏特。
18. [bookmark: Q_539F850579E642358DC783A607F34B5B][bookmark: Q_71FC347A039442D29A5E49ABB0CFAC70][image: 1-4-21](   )下列關於家庭用電的敘述，哪些是正確的？(甲)家庭用電是採串聯的方式，以避免使用的電器愈多，電流愈大；(乙)　110V、60W　與　110V、100W　的兩燈泡串聯使用時，60W　燈泡比較亮；(丙)一條上限為　15A　的延長線不能被　110V、880W　的電鍋與　110V、1100W　的烤箱同時使用；(丁)　110V、880W　的電鍋累計使用　10　小時與　110V、1100W　的烤箱累計使用　7　小時，兩者所耗總電能少於　15　度；(戊)家庭用電的插座孔，其中一孔為正極，另一孔為負極。 (Ａ)甲乙　(Ｂ)乙丁　(Ｃ)乙丙　(Ｄ)丙戊。
19. (   )將電阻器甲和電阻器乙並聯後，連接至電源上，如圖所示。若甲的電阻比乙小，而且此時甲的電功率是　10　W，則乙的電功率為多少？ (Ａ)小於　10　W　(Ｂ)等於　10　W　(Ｃ)大於　10　W　(Ｄ)無法預測。

20. [bookmark: Q_A70E9A8E5E0644C19FDD19094E845797][image: 98-1-9][image: 99-1-3](   )如圖所示的電路中，在　1　歐姆、3　歐姆、6　歐姆的電阻中所流經的電流分別為　I1、I2、I3，其所消耗的電功率分別為　P1、P2、P3，下列何者正確？ (Ａ)　I1＝I2＝I3；P1＝P2＝P3　(Ｂ)　I1＞I2＞I3；P1＞P2＞P3　(Ｃ)　I1＜I2＜I3；P1＜P2＜P3　(Ｄ)　I1＞I2＞I3；P2＞P1＞P3。
21. [bookmark: Q_69EA41C161614A84B553545C4B0BD6E5](   )有關水的電解實驗，裝置如右圖，下列敘述何者正確？ (Ａ)燒杯內的液體為蒸餾水　(Ｂ)甲試管所收集的氣體具可燃性　(Ｃ)電解後，甲管及乙管所收集氣體的質量比為　1：2　(Ｄ)電解後，甲管及乙管所收集氣體的平均密度比為　16：1。
22. [bookmark: Q_E840020607664DB9901A1A097895F746](   )柏諺想要測量鋅銀電池的電壓，試問他應該如何連接？
(Ａ)　[image: N25]　(Ｂ)　[image: N26]　(Ｃ)　[image: N27]　(Ｄ)　[image: N28]
23. [bookmark: Q_88BCEF383C5741F88E4B7F46CEAA1AEF](   )用相同的正常燈泡、導線與電池，分別連接成下列四個通路，哪個電路中的電池提供的電功率最大？
(Ａ)　[image: 1-4-28]　(Ｂ)　[image: 1-4-29]　(Ｃ)　[image: 1-4-30]　(Ｄ)　[image: 1-4-31]
24. [bookmark: Q_B02095A22F7E4DC180592EC34DA6EF6A](   )如下圖所示，甲、乙、丙三組電路各有　3　個燈泡，編號為　1、2、3，三組電路中使用的電池與燈泡都相同，則甲、乙、丙三組電路中電池壽命的長短順序，下列何者正確？ (Ａ)甲＞乙＞丙　(Ｂ)甲＞丙＞乙　(Ｃ) 丙＞甲＞乙　(Ｄ)乙＞丙＞甲。
[bookmark: Q_8083F1D333004362B79772220C060D44][image: 1-4-37][image: 1-3-83]   [image: 1-3-84]  [image: 1-3-85]
25. [bookmark: Q_C82DFF8AA4A84419B669DD443E79A04E](   )將燈泡甲、乙、丙與電池連接成通路，如圖所示，發現甲燈泡的電功率最小，乙燈泡的電功率最大。已知甲燈泡的電阻為　R甲，乙燈泡的電阻為　R乙，丙燈泡的電阻為　R丙，則下列敘述何者正確？ (Ａ)　R甲＞R丙＞R乙　(Ｂ)　R丙＞R乙＞R甲　(Ｃ)　 R乙＞R丙＞R甲　(Ｄ)　R甲＞R乙＞R丙。
26. [bookmark: Q_96488D30179646D29F43234DA8463E3D](   )取粗細長短相同的三條金屬導線，導線　A（電阻為　90Ω）、導線　B（電阻為　60Ω）、導線　C（電阻為　30Ω），並聯接於　110　V　的電源上，在相同的時間內所釋放的能量為　E1、E2、E3，則下列何者正確？ (Ａ)　E1＞E2＞E3　(Ｂ) E1＝E2＝E3　　(Ｃ)　E3＞E2＞E1　(Ｄ)　E2＞E1＞E3。
27. [bookmark: Q_F551013BAF6B4E9194C50785978CCDED][bookmark: Q_994FEB5B4D434105A773EF3A28DCF4D3][image: 1-3-53](   )下列有關乾電池與鉛蓄電池的敘述，何者正確？ (Ａ)乾電池的鋅殼為正極，使用時鋅殼放出電子　(Ｂ)鉛蓄電池以氫氧化鈉溶液為電解質溶液　(Ｃ)鉛蓄電池使用後，兩電極皆漸變成硫酸鉛　(Ｄ)兩種電池均利用電能產生化學反應。
28. [bookmark: Q_D68FEC56813E4F9FB47F955E2E195959](   )如果圖中流經電器甲的電流大於流經電器乙的電流，則下列敘述何者正確？ (Ａ)電器甲的電阻大於電器乙的電阻　(Ｂ)電器甲兩端的電壓大於電器乙兩端的電壓　(Ｃ)流經導線　X　處的電流大於流經　Y　處的電流　(Ｄ)電器甲每秒消耗的電能大於電器乙每秒消耗的電能。
29. [bookmark: Q_44E19EF2B92F4DFDA6BBBB62D6FB203E][image: 1-3-81](   )如圖所示，甲、乙、丙為三個相同規格的燈泡，若流經甲燈泡的電流為　3　A，則下列何者正確？ (Ａ)甲燈泡兩端的電壓為　9　V　(Ｂ)流經丙燈泡的電流為　3　A　(Ｃ)乙燈泡兩端的電壓為　9　V　(Ｄ) 乙燈泡的電阻為　1Ω。
30. [bookmark: Q_DE057094E59C43A7B49553FE9EDD0657][image: 99-1-1](   )已知甲、乙兩電器的電流與電壓關係圖如下圖左所示，甲、乙串聯後接　10　V　電源時，何者消耗的電功率較大？ (Ａ)乙　(Ｂ)甲　(Ｃ)相等　(Ｄ)無法確定。
	[bookmark: Q_653AB5FF098740FD972BA0250DD654F9]導體
	電阻（歐姆）

	甲
	0.0001

	乙
	0.01

	丙
	0.2

	丁
	35


31. (   )艾昕將一個　60　瓦特的檯燈與一個　5　瓦特的小夜燈，插在同一電源的延長線插座上同時使用，下列敘述何者正確？ (Ａ)此電源的電流為兩個燈電流之和　(Ｂ)電源提供的電壓為兩個燈電壓之和　(Ｃ)兩個燈是串聯使用　(Ｄ)檯燈電阻較大。
32. [bookmark: Q_2710BBF593174538ABEE0A778A88208A](   )如上表右所示為甲、乙、丙、丁四條導體的電阻，若將之串聯在一起時，下列何者在相同的單位時間下產生的熱量最多？ (Ａ)甲　(Ｂ)乙　(Ｃ)丙　(Ｄ)丁。
33. [bookmark: Q_4EA809206BCB447B859BE705CF029E57](   )電力公司會在家庭或工廠用戶端裝瓦時計（電錶），它是用來記錄何種物理量的儀器？ (Ａ)電壓　(Ｂ)電量　(Ｃ)電功率　(Ｄ)電能。
34. [bookmark: Q_C3A1F17F8C9443D188BE72EBBC841029](   )下列有關乾電池的敘述，何項為錯誤？ (Ａ)乾電池在放電初期電壓約為　1.5　伏特，隨後逐漸降低　(Ｂ)乾電池內部雖未完全乾燥，但卻沒有漏液的困擾　(Ｃ)鋅外殼為負極　(Ｄ)負極的化學反應為　Zn→Zn2＋＋2e－。
35. [bookmark: Q_C46A39657C6C4E10965AEE1590C1B200][image: 1-3](   )如圖所示，一個電池組電壓為　3　伏特，並聯兩個歐姆式燈泡，甲燈泡的電阻為　1　歐姆、乙燈泡電阻為　3　歐姆，則下列敘述何者錯誤？ (Ａ)通過電池組的電流為　4　安培　(Ｂ)甲燈泡消耗的電功率為　9　瓦特　(Ｃ)乙燈泡消耗的電功率為　3　瓦特　(Ｄ)　1　分鐘內兩燈泡將消耗電能　360　焦耳。
36. 
[bookmark: Q_613B336F979245F6BFADEC328BBFD1B4](   )若　R1＝R2＝R3，相同時間內在下列各電路圖中，哪一種接法電阻所產生的總熱量最大？
(Ａ)　[image: 1-4-32]　(Ｂ)　[image: 1-4-33]　(Ｃ)　[image: 1-4-34]　(Ｄ)　[image: 1-4-35]
37. [bookmark: Q_C51158A4ED8F4B5691AB7FF1DE26DCE2](   )取數個電阻為　R　的電熱器與數個固定電壓為　V　的電源，將之連結，用以加熱杯中的水至沸騰。假設加熱過程中無熱量散失，杯子與電熱器的吸熱忽略不計，且杯中的水量及最初的水溫均相同，則下列哪一個裝置所需的加熱時間最短？ 
(Ａ)　[image: 98-1-15](Ｂ)　[image: 98-1-16]　(Ｃ)　[image: 98-1-17]　(Ｄ)　[image: 98-1-18]
38. [bookmark: Q_D152A53B08DA4822B26332CBE63B25EB][image: 1-53](   )圖為使用鉛蓄電池電解硫酸銅溶液的裝置，其中a、b兩極為石墨電極。已知電解時a極有氣泡產生，下列敘述正確的有幾項？(甲) a 極產生銅；(乙) a 極連接鉛蓄電池的正極；(丙) a 極產生氫氣；(丁)電解後，硫酸銅溶液中的Cu2+濃度漸增；(戊)放電時，電流由二氧化鉛經導線流向鉛；(己)鉛蓄電池充電時，電池正極變輕；(庚)充電時，外電源的負極和鉛蓄電池的鉛極連接；(辛)充電時，電解液的正離子向負極移動。 (A) 3項 (B) 4項 (C) 5項 (D) 6項。
39. [bookmark: Q_3267D8BEE6AB415295BFB8F045A2337D](   )有關鉛蓄電池的敘述，下列何者錯誤？ (Ａ)使用稀硫酸作為電解質溶液　(Ｂ)放電過程中，兩電極皆逐漸變成硫酸鉛　(Ｃ)若欲充電時，鉛蓄電池的正極需與外電源的正極相連接　(Ｄ)若電解質溶液的濃度下降，需補充蒸餾水以維持其密度。
40. [bookmark: Q_70AFCE53143446B8962728F670A6F408](   )下列敘述中，何者符合安全用電規則的正確做法？ (Ａ)保險絲熔斷了，可以用金屬線代替保險絲　(Ｂ)插座應裝在靠近水源處，以方便電線走火時，潑水救火　(Ｃ)發現有人觸電時，應切斷開關，或用乾燥木棒將電線撥開　(Ｄ)保險絲應與保護的電器並聯使用。
41. [bookmark: Q_B8BD95C12EC040D7ACC6E9D3B07B81E6](   )有一燈泡標明　30　V、90　W，若燈泡串聯一個　40Ω的電阻器，且燈泡能正常使用，此時串聯電路兩端的電壓為多少？ (Ａ)　30　V　(Ｂ)　50　V　(Ｃ)　150　V　(Ｄ)　200　V。
42. [bookmark: Q_82FB586C538640478C3C2D8038B1991A](   )在某電器的用電安全說明中，其中一項為：「同一插座勿連接過多的電器，以避免導致電線走火，引起火災。」導致電線走火的主要原因，應是下列哪一項科學原理？ (Ａ)電磁感應　(Ｂ)電流的化學效應　(Ｃ)電流的磁效應　(Ｄ)電流的熱效應。
43. [bookmark: Q_FE162DC514E34F98AC11A7BDC7F78B9A][image: 1-2-27](   )甲、乙兩燈泡與一電池，連結成一電路，如圖所示，若甲、乙兩燈泡的電阻分別為　4　歐姆與　9　歐姆，則甲、乙兩燈泡消耗電能比為何？ (Ａ)　4：9　(Ｂ)　3：2　(Ｃ)　2：3　(Ｄ)　9：4。
44. [bookmark: Q_67C76FDED56642979915311D81BE3DB0][bookmark: Q_DACF3260B70B412188037408A54BB98F](   )已知電熱水瓶的容量為　3000　公克，電功率為　1000　瓦特，則要把　20℃的水加熱到沸騰，約需要多少時間？（1　焦耳＝0.24　卡） (Ａ)　11　分鐘　(Ｂ)　17　分鐘　(Ｃ)　24　分鐘　(Ｄ)　31　分鐘。
45. [bookmark: Q_757865590B8A4BD0B84FFB8C026673BA][image: 1-4-08](   )如圖所示的電路中，下列敘述何者正確？ (Ａ)　2　分鐘內有　360　焦耳的電能轉換成熱能　(Ｂ)通電　1　分鐘，有　30　庫侖的電荷流經導線　(Ｃ)電池提供的電功率為　9　瓦特　(Ｄ)燈泡產生熱能的電功率為　9　瓦特。
46. [bookmark: Q_5E859006E6BE4D5895746A2357DAC0A6](   )下列敘述何者錯誤？ (Ａ)乾電池的鋅殼為正極 (Ｂ)乾電池內添加石墨粉是為了減少電阻 (Ｃ)乾電池內的電解質是氯化銨 (Ｄ)乾電池的碳棒只負責導電，而不參與反應。
47. 





[bookmark: Q_67D901655918469FBF76125E875EC460][image: 1-4-17][image: 1-4-16](   )如圖所示的兩個電路圖中，燈泡相同，電池也相同且內無電阻。各燈泡消耗的電功率分別為　P1、P2、P3　和　P4，電池提供的電功率分別為　PA　和　PB，則下列何者正確？ (Ａ)＝＋　(Ｂ)＝＋　(Ｃ)　PA＞PB　(Ｄ)　PA＝PB。
48. [bookmark: Q_89AEA17E839C470FB33E4C9293EECA8C](   )電路或電器中裝的保險絲，使用的材料最好是有下列哪項條件？ (Ａ)電阻稍大，熔點高　(Ｂ)電阻稍小，熔點高　(Ｃ)電阻稍大，熔點低　(Ｄ)電阻稍小，熔點低。
49. [bookmark: Q_1ADD728E54F0477B87E0F520618B1F2A](   )教室內共有　18　盞　110　伏特、40　瓦特的日光燈，日光燈　18　盞全開並連續使用10小時後，則使用多少度的電？ (Ａ) 1.98　 　(Ｂ)720　 　(Ｃ)7.2　 　(Ｄ)4.84 。
50. [bookmark: Q_B5EAE9E0E1EA4C83989C577F2285C125] (   )某電熱器的電阻一定，則電功率　P　與電壓　V　的關係圖下列何者正確？
(Ａ)　[image: 102-1-4]　(Ｂ)　[image: 102-1-2]　(Ｃ)　[image: 102-1-3]　(Ｄ)[image: 102-1-1]　
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1. A
2. B
3. C
4. A
5. B
6. D
7. D
8. C
9. A
10. B
11. D
12. C
13. B
14. B
15. C
16. A
17. B
18. C
19. A
20. D
21. D
22. D
23. B
24. B
25. C
26. C
27. C
28. D
29. A
30. B
31. A
32. [bookmark: _GoBack]D
33. D
34. B
35. D
36. A
37. D
38. C
39. D
40. C
41. C
42. D
43. A
44. B
45. A
46. A
47. C
48. C
49. C
50. A
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