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私立道明中學  105學年上學期 第三段考 國三  自然與生活科技理化科 試卷                  

___年 ___班 座號：___ 姓名：__________

一、選擇
1. （  ）寒流來襲，梓豪的媽媽拿出一個電暖器，梓豪發揮科學家的精神，測得電暖器兩端的電壓為5伏特，通過的電流為10安培。試問電暖器的電阻大小為多少歐姆？　(A)0.5　(B)2　(C)5　(D)50。
2. （  ）假設電線的最大安全負載為15安培，則應串接下列那種保險絲？　(A)13安培　(B)15安培　(C)17安培　(D)20安培。
3. （  ）有一位學生在做電阻相關的實驗，其中一組實驗是將一個10歐姆的歐姆式電阻分別通以5安培、10安培的電流，則電阻兩端的電壓比為何？　(A)1：2　(B)2：1　(C)1：4　(D)4：1。
4. （  ）若燈泡標示110V、60W，則此代表何種意義？　(A)接在110V的電源上，可消耗60瓦特的能量　(B)接在110V的電源，可使用60小時　(C)接在110V的電源上，每分鐘可消耗60焦耳的電能　(D)接在110V的電源上，每秒鐘可消耗60焦耳的電能。
5. （  ）下列物品中何者不是絕緣體？　(A)橡皮筋　(B)石墨棒　(C)玻璃棒　(D)塑膠尺。
6. （  ）關於保險絲的敘述，下列何者為非？　(A)由低熔點的合金作成的　(B)當電路中電流過大時，保險絲會因發熱而熔斷　(C)當保險絲熔斷時，只要將保險絲移除便可繼續使用　(D)此裝置是為了避免流經電路的電流超過安全容量所設置的。
7. （  ）關於附圖電路的敘述，下列何者正確？　(A)I3＝I1＋I2　(B)I2＝I1＋I3　(C)I3＝I1－I2　(D)I1＝I2＝I3。
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8. （  ）下列有關交流電的敘述，何者為非？　(A)簡記為AC　(B)電流大小和方向會隨時間做規律的週期性變化　(C)乾電池為交流電的一種　(D)若電力公司所提供的交流電頻率為60赫，表示電流方向每秒鐘來回變化60次。
9. （  ）如附圖所示，如果由電池流出的電流為5安培，則a處電流與b處電流之總和為多少安培？
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(A)2.5　(B)5　(C)6　(D)10。
10. （  ）假設電阻A＞B＞C，如果將A、B、C三電阻串聯，並通入電流，則流經三電阻的電流大小關係為何？　(A)A最大　(B)B最大　(C)C最大　(D)經三電阻的電流均相同。
11. （  ）關於分離物體電荷方法，下列敘述何者正確？　(A)感應起電法較適用於絕緣體　(B)摩擦起電法較適用於絕緣體　(C)接觸起電法較適用於絕緣體　(D)任何起電法在電荷移動過程中都有可能喪失部分質子。
12. （  ）兩點電荷間有靜電力存在，靜電力大小與各自所攜帶的電量有關，也與彼此間距離有關；描述這種關係的是下列何者？　(A)莫耳定律　(B)萬有引力定律　(C)庫侖定律　(D)虎克定律。
13. （  ）關於電中性物體的敘述，下列何者正確？　(A)內部無任何電荷　(B)含有等量的正、負電荷　(C)含正電荷多於負電荷　(D)含負電荷多於正電荷。
14. （  ）學校的日光燈連接方法皆為並聯，今天天氣比較陰暗，所以多並聯了四根日光燈，則下列敘述何者正確？　(A)每根日光燈的亮度降低　(B)每根日光燈的亮度增加　(C)每根日光燈的亮度不變　(D)總電流沒有改變。
15. （  ）甲、乙兩圖中的棒子都帶同種電荷，金屬球原先都不帶電，最後這兩個金屬球的帶電情形會如何？　(A)只有A帶電　(B)只有B帶電　(C)A、B帶同種電荷　(D)A、B都帶電，但電荷一正一負。
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16. （  ）關於靜電的相關敘述，下列何者正確？　(A)甲、乙彼此摩擦所帶的電性一定相反，電量則不一定相等　(B)感應起電時，彼此電性必相同　(C)接觸起電時，帶負電導體接觸不帶電導體，可使其帶負電　(D)溼度越大的天氣，越容易做靜電實驗。
17. （  ）分別用兩條細棉線各自懸吊一段極輕的吸管，將兩吸管盡量靠近而不接觸，再分別以衛生紙摩擦懸吊的這兩段吸管，摩擦後兩吸管會有何現象？　(A)互相吸引　(B)互相排斥　(C)沒有動靜　(D)旋轉不停。
18. （  ）如附圖所示，每一個電池的電壓都是1.5伏特，試問AB間的電壓為多少？　(A)1.5 V　(B)3.0 V　(C)4.5 V　(D)6.0 V。
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19. （  ）某生欲以安培計測量流經電燈泡的電流大小，電路接通後，若導線一端連接在安培計標有「500mA」的正極端子上，指針指示如附圖所示，則通過燈泡的電流大小是多少毫安培？　(A)0.36　(B)3.6　(C)36　(D)360。
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20. （  ）關於電流的敘述，下列何者正確？　(A)電子流由電池的正極經導線流向電池的負極　(B)電流的方向和電子流的方向相反　(C)1安培的電流是指某一截面上每分鐘有1庫侖的電量通過　(D)電流是驅使電荷流動的動力。
21. （  ）修銘將電阻A(10歐姆)、電阻B(20歐姆)分別加以5伏特、10伏特的電壓，則流經兩電阻的電流比為何？　(A)1：1　(B)2：1　(C)1：8　(D)8：1。
22. （  ）下列各組電路圖，都有兩個相同的電池及燈泡，則哪一組電路中的燈泡最亮？　
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23. （  ）有一符合歐姆定律的鎳鉻絲，當其兩端電位差是6伏特時，通過其中的電流是3安培，當電位差改為4伏特時，則通過電流為多少安培？　(A)2　(B)3　(C)4　(D)6。
24. （  ）關於感應起電的敘述，下列何者正確？　(A)帶電體和導體所帶的電性相反　(B)帶電體和導體的帶電量相等　(C)帶電體越靠近導體，則感應起電的電量越小　(D)感應起電前，導體的質子數比感應起電後導體的質子數多。
25. （  ）如圖所示，已知每分鐘流經安培計[image: image7.png]


的電量為60庫侖，若此電路每分鐘的電能損耗為600焦耳，則此電源的電壓值為多少伏特？　(A)10　(B)20　(C)30　(D)40。
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26. （  ）小文使用伏特計測量某電源的電壓，結果如附圖，下列何者為該電源之電壓？　(A)2 V　(B)10 V　(C)20 V　(D)30 V。
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27. （  ）如圖所示，甲、乙兩燈泡電阻皆相同(1.5歐姆)，電池的電壓為3伏特，則甲燈泡的功率為多少瓦特？　(A)1　(B)1.5　(C)3　(D)6。
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28. （  ）有些人在接觸未通電的物品時，會發生觸電的現象，這種現象在冬天時尤其常見；關於這個現象，下列敘述何者錯誤？　(A)這些物品上的電荷可能是經由摩擦而產生　(B)身體累積大量電荷的人較容易在這種情況下觸電　(C)這種觸電現象是電荷中和的反應　(D)若在這些物品上裝接地導線，則會使觸電的情形更常發生。
29. （  ）附圖的電路接通後，保險絲置於甲、乙、丙、丁中哪一點，保險絲最易熔斷？
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(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁。
30. （  ）小偉用安培計和伏特計在計算一個電烤箱的電阻時，不小心將伏特計讀數讀錯，原本50伏特讀成500伏特，求得電阻為50歐姆。試問原電阻應為多少歐姆？　(A)1　(B)5　(C)10　(D)50。
31. （  ）一不帶電的導體置於一帶正電物體附近，導體受靜電感應而使部分正、負電荷分離，並分布導體兩端，若將帶電體移開，則此導體的電性將為下列何者？　(A)仍保持電中性　(B)帶負電　(C)帶正電　(D)無法判斷所帶之電荷電性。
32. （  ）如附圖所示，L1、L2、L3三個燈泡兩端的電壓分別為2伏特、4伏特、6伏特，則電池電壓為何？　(A)6 V　(B)10 V　(C)12 V　(D)18 V。
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33. （  ）有三個燈泡標明如下，甲燈泡：110V，100W；乙燈泡：110V，50W；丙燈泡：110V，10W，下列敘述何者正確？　(A)甲燈泡電阻是丙燈泡電阻的10倍　(B)丙燈泡電阻是乙燈泡電阻的5倍　(C)三燈泡並聯，則丙燈泡最亮　(D)三燈泡串聯，則甲燈泡最亮。
34. （  ）某延長線插座上標示110V、25 A，則下列哪些電器共用此插座時會造成危險？甲.110V、800W之電鍋；乙.110V、1000W之吹風機；丙.110V、2000W之電火鍋；丁.110V、1200W之微波爐。　(A)甲乙　(B)乙丙　(C)甲丁　(D)乙丁。
35. （  ）將甲燈泡(110V、100W)與乙燈泡(110V、60W)串聯接於110伏特的電源上，則甲、乙兩燈泡的電功率比為多少？　(A)3：5　(B)5：3　(C)1：2　(D)2：1。
36. （  ）附圖中的小燈泡兩端加接一銅線後，此電路雖通電，但燈泡卻不會亮。關於此情形，下列敘述何者為非？　(A)此現象稱為「短路」　(B)燈泡內鎢絲的電阻遠大於銅線的電阻，故電流幾乎全由銅線通過　(C)導線、電池的溫度會明顯上升，可能會將導線的絕緣外皮熔化而起火燃燒　(D)此時燈泡的溫度會明顯的上升。
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37. （  ）某電鍋的規格標示為110V、430W，若將此電鍋接上110伏特交流電，則下列何者錯誤？　(A)其耗電功率為430瓦特　(B)每秒鐘會消耗430焦耳的電能　(C)每秒鐘會產生430焦耳的熱能　(D)此電鍋亦可接在220伏特的交流電源下正常使用。
38. （  ）如附圖所示，哈娜製作一簡單燈泡電路，發現燈泡太亮，為了讓燈泡變暗些，他用一條均質、長形、延展性佳的甲金屬串接在電路中，但燈泡卻變得太暗。若將甲金屬做各種處理後，再沿其長軸接向燈泡，則下列哪一種處理方法可使燈泡的亮度介於甲加入前、後的亮度之間？　(A)將甲金屬長度剪去一半　(B)將甲金屬長度拉長一倍　(C)將甲金屬厚度剖切掉一半　(D)將甲金屬長度剪去一半，再將厚度剖切掉一半。
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39. （  ）下列何者所帶的電量最少？　(A)1個SO42－　(B)1庫侖正電　(C)1莫耳Na＋　(D)1個氫原子核。
40. （  ）如附圖所示，已知甲、乙兩球各帶2庫侖的正電，丁帶1庫侖的負電並置於由甲、乙、丙圍成10公分邊長之正三角形的外心處，若丁球所受的靜電力為零，則丙球帶多少庫侖的正電？　(A)1　(B)1.5　(C)2　(D)4。
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41. （  ）如附圖所示，電路中每個燈泡及電池皆相同，若圖中ad間的電壓為4.5伏特，試問下列何者正確？　(A)bc間的電壓為1.5伏特　(B)ef間的電壓為4.5伏特　(C)eg間的電壓為3伏特　(D)bd間的電壓為3伏特。
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42. （  ）如附圖所示，甲燈泡的電阻是乙燈泡的兩倍，在開關未接通前，通過乙燈泡的電流為0.2安培。開關接通後，總電流為多少安培？　(A)0　(B)0.1　(C)0.2　(D)0.3。
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43. （  ）附圖中甲、乙兩個電阻之電阻值分別為R甲和R乙，且R甲＝2R乙，已知該電路的電壓為V、總電流為I，則R乙可用下列何者表示？　(A) EQ \F(2V,3I)　(B) EQ \F(3V,2I)　(C) EQ \F(5V,2I)　(D) EQ \F(7V,2I)。
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44. （  ）有四個絕緣小球，用絕緣細繩繫著掛在支架上，它們之間的作用情形如附圖，由此實驗可知，D球的電性可能為何？　(A)帶與A球相同的電性　(B)帶與B球相同的電性　(C)帶與C球相同的電性　(D)帶與A球相反的電性或電中性。
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45. （  ）A、B為2個完全相同的金屬小球(體積甚小，也不需考慮靜電感應)，其電量分別為＋16Q及－2Q，當兩球相距R時，彼此間之作用力為F，今將兩球接觸後，再分開7R的距離，則兩球間作用力的大小變為何？　(A)F/8　(B)F/16　(C)F/32　(D)F/64。
46. （  ）如附圖所示，圖(一)、(二)是甲、乙兩電阻的電壓與電流關係曲線圖，則下列敘述何者正確？　(A)乙遵守歐姆定律　(B)圖(三)中，若安培計讀數為3安培，則電池的電壓為6伏特　(C)圖(四)中，若電池的電壓為4伏特，則安培計的讀數為17安培　(D)圖(四)中的安培計只能測得通過乙電阻之電流大小。
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47. （  ）一個電熱器在五分鐘內損耗了900J，已知流過電熱器的電流為1安培，則此電熱器的電壓應為何？　(A)0.9伏特　(B)1伏特　(C)3伏特　(D)90伏特。
48. （  ）將兩個不同電器串聯於相同電源上，則下列相關敘述何者錯誤？　(A)電阻較大的電器所耗費的電能較多　(B)電阻較小的電器所耗費的電能較少　(C)電阻較大的電器所流經的電流較大　(D)功率較大的電器兩端的電位差較大。
49. （  ）用相同的正常燈泡、導線與電池，分別連接成下列四個電路，哪個電路中的電池提供的電功率最大？
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50. (   )如圖所示，甲、乙兩燈泡皆相同，電池的電壓為3伏特，則1庫侖的電量經過甲燈泡時，會提供多少焦耳的電能給甲燈泡？　(A)1　(B)3　(C)6　(D)9。
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