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天主教道明中學105學年度第二學期第一次段考國中三年級自然科(理化)試卷
【命題範圍】 1-1〜2-2                                                  王志誠 老師命題
一、選擇
1. （  ）臺灣地區由電力公司所提供的交流電頻率為何？ (A)45赫 (B)50赫 (C)55赫 (D)60赫。

2. [image: image17.png]（  ）日常生活中，常有許多看不見的能量轉換，例如電暖器可將電能轉換成熱能；電風扇則是將電能轉換成動能；那麼電池的能量又是如何轉換的？　(A)電能轉換成化學能　(B)化學能轉換成電能　(C)電能轉換成熱能　(D)熱能轉換成電能。

3. （  ）如右圖所示，導線垂直穿過撒有細鐵粉的壓克力板。當按下開關形成通路時，輕敲壓克力板，則壓克力板面上鐵粉分布的圖樣最可能為下列何者？
(A)[image: image40.jpg]LT SHMET
Tk 2 TR

SLET
.



 (B)[image: image2.jpg]


 
(C)[image: image3.jpg]


 (D)[image: image4.jpg]


　

4. （  ）子怡將甲、乙兩個規格不同的燈泡串聯使用，結果亮度甲＞乙，則下列何者正確？　(A)電壓：甲＝乙　(B)電功率：甲＞乙　(C)電流：甲＞乙　(D)電阻：甲＜乙。

5. （  ）購買電池時，首先必須注意下列哪一項？　(A)電池的電阻大小　(B)電池的外觀是否好看　(C)電池的型號與電壓　(D)是否為鹼性電池。

6. （  ）在民國七十五年間，當時的高雄縣 二仁溪發生綠牡蠣事件，此為下列哪一種電鍍工廠排放電鍍水溶液所造成？　(A)鍍銅　(B)鍍銀　(C)鍍鎳　(D)鍍鋅。

7. [image: image18.png]


（  ）若使用導線將小燈泡與乾電池連接，則電流將由電池正極出發，經由導線、燈泡流向負極，構成一電路。關於此電路中的電流，下列敘述何者正確？　(A)電流方向每秒鐘變化60次　(B)電流大小和流動方向固定　(C)電流大小和方向會隨時間做規律變化　(D)為交流電的一種。

8. （  ）圖為電解水實驗裝置，若甲試管收集到8公克的氣體，則乙試管會收集到多少公克的氣體？（H＝1、O＝16） (A)1　(B)4　(C)16　(D)64。

9. （  ）家中所安裝的瓦時計（電錶），是用來測量什麼物理量？　(A)電能　(B)電功率　(C)電流強度　(D)電壓。

10. （  ）汽車用的鉛蓄電池兩端電壓需為12 V，則其內的鉛蓄電池是用下列何種方式組成？　(A)並聯6個2 V鉛蓄電池　(B)串聯6個2 V鉛蓄電池　(C)並聯12個2 V鉛蓄電池　(D)串聯12個2 V鉛蓄電池。

11. （  ）喻可在通有電流的銅線附近放置一個羅盤，她應該不會發現下列何種現象？　(A)磁針偏轉角度因為電流加大而變大　(B)離銅線越近，羅盤磁針偏轉角度較大　(C)羅盤放在銅線的上下左右，偏轉方向都不變　(D)離銅線越遠的羅盤，指針方向較不受影響。

12. [image: image19.wmf] 

（  ）將二個完全相同的線圈放在桌面上，另有甲、乙、丙三羅盤，乙羅盤在兩線圈的正中間，如上圖右所示。當開關
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按下接通電流後，下列何者正確？ (A)甲羅盤磁針的Ｎ極向東偏轉　(B)乙羅盤磁針的Ｎ極向西偏轉　(C)丙羅盤磁針的Ｎ極向東偏轉　(D)乙羅盤所在位置的磁場最強。
13. （  ）一筆記型電腦的輸入規格為19 V、3.42 A、65 W，現將該電腦連接電源進行充電30分鐘，則電源對該電腦輸入了多少仟焦耳的電能？　(A)3150　(B)117　(C)102.6　(D)3.15。
14. （  ）下列有關磁鐵性質的敘述，何者正確？　(A)磁針靜止時，N極指向南方　(B)U形磁鐵的中間彎曲部分磁力最強　(C)若將棒形磁鐵從中央處折斷，則折斷處將不具有磁性　(D)磁鐵只要靠近但不接觸鐵釘，就可以將鐵釘磁化，使鐵釘具有磁性。                        
15. （  ）軒語家中的屋頂裝設了一片太陽能板，這是一種可以將光能轉換為電能的設備。軒語某日記錄太陽能板日照12小時產生了2.4度的電能，則此太陽能板在這12小時中的平均電功率為多少瓦特？ (A)0.2　(B)5　(C)200　(D)5000。

16. [image: image20.wmf] 

（  ）電阻R串接固定電壓為V的電池，其電路裝置放置桌面如圖所示。甲、乙兩磁針置於導線下方，丙、丁兩磁針置於導線上方。若按下開關S接通電流後，則下列哪些磁針最可能會在水平面上偏轉？　(A)甲、乙、丙　(B)丙、丁　(C)甲、丙　(D)乙、丁。
17. （  ）有關磁力線與磁場的敘述，下列何者正確？ (A)磁力線的疏密分布與磁場強度無關   (B)磁力線越稀疏的地方磁場強度越強  (C)若要觀察磁鐵兩極附近某一點的磁場方向，可觀察鐵粉灑在磁鐵兩極附近所形成的圖形來判斷  (D)若要觀察磁鐵兩極附近某一點的磁場方向，可將指南針擺放在此點，觀察磁針N極指向來判斷。
18. （  ）老師給學生兩支長短、形狀相同的金屬棒，學生實驗後發現兩金屬棒只能互相吸引，而不能互相排斥，試問兩金屬棒的材質可能為何？　(A)可能皆為磁棒　(B)推測一支是磁棒，另一支是鐵棒　(C)可能一支為磁棒，另一支為銀棒　(D)無法判斷。
19. （  ）通有電流的水平長直導線下方有一磁針，當電子流由南向北，考慮地磁時，下列何者正確？　(A)磁針N極會指向正西方　(B)導線與磁針距離不變時，電流越大，磁針N極偏轉的角度越大　(C)電流不變時，導線與磁針距離越大，磁針N極偏轉的角度越大　(D)電流大小與磁針偏轉角度無關。

20. [image: image21.jpg]


（  ）智曦家中每月的用電量為500度，這樣表示智曦家中每個月消耗的電能為何？ (A)5×10
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焦耳　(B)1.5×10
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焦耳　(C)3.6×10
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焦耳　(D)1.8×10
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焦耳。

21. （  ）將兩個馬蹄形磁鐵如圖的方式排列，已知箭頭的方向表示磁場的方向，則下列敘述何者錯誤？　(A)甲是S極　(B)丁是N極　(C)戊的磁性比丁大　(D)乙丁的磁性相同。

22. [image: image22.jpg]


（  ）依據安培右手定則，若將導線圈成一環如圖所示，而電流是逆時鐘方向流動，則環形線圈中心的磁場方向為何？　(A)垂直紙面向上　(B)垂直紙面向下　(C)向右　(D)向左。

23. （  ）貨櫃場、廢汽車場常常需要強力的電磁鐵吊貨櫃及廢汽車，下列何種法方法無法增加電磁鐵的磁力？　(A)增加通過電磁鐵線圈的電流　(B)增加電磁鐵線圈單位長度的匝數　(C)電磁鐵線圈內放入磁性物質　(D)增加電磁鐵線圈的電阻。

24. [image: image23.jpg]L1
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（  ）電解硫酸銅溶液時，若正、負極使用碳棒為電極，則下列敘述何者錯誤？　(A)負極碳棒的質量增加　(B)電解液中銅離子的濃度不變　(C)負極析出金屬銅　(D)正極產生氧氣。

25. （  ）電路裝置如下圖所示，X為0.5
[image: image11.wmf]W

的保險絲，電路中串聯二個同為8V、32W的電燈泡(內部為可變電阻)，分別為L
[image: image12.wmf]1

、L
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。假設流經電燈泡的電流為5A，且電池與導線的電阻可忽略不計，則下列何者為電池組輸出的總電功率？ (A)64W　(B)72W　(C)80W　(D)90W。

26. （  ）有關電解水的實驗，下列敘述何者正確？　(A)加入氫氧化鈉，可幫助導電效果　(B)水要開始電解時，須接上交流電　(C)當兩試管越接近時，因正、負極相吸，會造成氣泡產生的速率降低　(D)正極產生的氣體有可燃性，無助燃性。

27. （  ）鉛蓄電池的反應為：Pb＋PbO2＋2H2SO4[image: image14.png]


2PbSO4＋2H2O 關於此電池的敘述，下列何者正確？　(A)充電時，PbSO4為正極，H
[image: image15.wmf]2

O為負極　(B)充電時，電解液必須補充適量濃硫酸　(C)放電時，PbO
[image: image16.wmf]2

為正極，Pb為負極　(D)放電時，鉛蓄電池的總質量會減少。

28. [image: image24.jpg]


（  ）昀睿將漆包線纏繞在原子筆後拉出來，形成一個空心線圈如螺旋管，由兩條導線接在電池的兩邊，將電源接上以後，下列哪一項敘述是錯誤的？　(A)螺旋管內的磁場方向平行於螺旋管方向　(B)螺旋管內形成一均勻的磁場　(C)螺旋管單位長度匝數越多則形成的磁場越強　(D)螺旋線圈所形成的磁場強度和電流大小成反比。

29. （  ）甲、乙和丙為三個燈泡，甲之電阻為2歐姆，乙和丙之電阻皆為3歐姆，將此三個燈泡連接成下圖之電路型式，若燈泡之電阻皆符合歐姆定律，則甲和丙兩燈泡的電功率比為多少？  (A)2：3　(B)3：8　(C)8：3　(D)4：3。

30. （  ）在一顆電池中，3庫侖的負電荷在電壓為4.5伏特的情況下，具有多少焦耳的電能？　(A)1.5　(B)3　(C)4.5　(D)13.5。

31. [image: image25.jpg]E(=)



（  ）芛岑做電學實驗時，使用如圖所示的電路裝置，來測量電阻器的電流、電壓並計算其電功率。他測量的結果則伏特計的指針指在刻度「1」上，毫安培計的指針指在刻度「4」上。假設電源無內電阻，則下列何者最可能為此電阻器的電功率？ (A)0.004W　(B)0.08W　(C)4W　(D)80W。

32. [image: image26.emf]（  ）子豪將兩個棒形磁鐵依圖甲、乙兩種方式切割開來，若將磁鐵的碎塊拼排起來，則何種切法可以不靠外力，就讓磁鐵組合成原狀？ (A)甲、乙都可以　(B)甲乙都不行　(C)只有甲可以　(D)只有乙可以。

33. [image: image27.jpg]
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（  ）玟錡將甲、乙、丙三種金屬任取兩個製成X、Y、Z三組電池。此三組電池裝置和電池放電時的電子流動方向如圖所示，則甲、乙、丙三種金屬的活性大小順序為何？ (A)甲＞乙＞丙  (B)乙＞丙＞甲  (C)甲＞丙＞乙  (D)乙＞甲＞丙。
34. （  ）將甲燈泡(110 V、100 W)與乙燈泡(110 V、60 W)串聯接於110伏特的電源上，則甲、乙兩燈泡的電功率比為多少？　(A)3：5　(B)5：3　(C)1：2　(D)2：1。

35. （  ）在一含有電池、導線和小燈泡的電路中，由電池提供電壓使電子流動而造成燈泡發亮。關於電子在此電路中的敘述，下列何者正確？　(A)電子在正極比負極具有較高的電能　(B)電子從電池正極出發經由導線回到電池負極　(C)電子在導線傳輸的過程中，能量損耗在導線與小燈泡上　(D)回到負極的電子必須經由電池內部的化學反應產生能量。

36. [image: image30.wmf] 

（  ）飛寰想利用鋅銅電池當電源在鐵上鍍銀，裝置如圖所示，以AgNO3為電鍍液，則下列敘述何者錯誤？　(A)電子流方向為y　(B)甲杯的水溶液為ZnSO4，乙杯的水溶液為CuSO4　(C)甲金屬片與Ag金屬片質量逐漸減少　(D)金屬正離子濃度的變化情形，甲杯逐漸增加，乙杯逐漸減少，丙杯維持不變。

37. [image: image31.jpg]Eﬁ\‘J



（  ）發電廠所發出的電能，一般須經由長途的輸送線路，送到各地區的用戶，因此輸送線路是用電阻很小的銅線製成，以減少電能的損失。若發電廠所發出的電功率保持一定，且輸送線路符合歐姆定律，當發出電壓變為原來的10倍時，則輸送線路上電能損失的功率變為原來損失的多少倍？　(A)1/10　(B)1/100　(C)1/1000　(D)1/10000。
38. （  ）如圖所示，冠雅於螺旋形線圈右側置一磁棒，按下開關後，磁棒向右移動遠離線圈。根據此現象，可推斷線圈上的電流方向為何？　(A)電流由甲流出　(B)電流由乙流出　(C)在甲乙間來回不停的變換流向　(D)沒有電流產生。

39. （  ）一指北針置於桌面上，其正上方有一條南北方向的長直導線通過。當導線通以由南向北的電流後，指針偏轉至某一方向而停止。若此時再將導線緩慢向上抬高，使其遠離指北針，則指北針將會如何？　(A)順時鐘轉動　(B)逆時鐘轉動　(C)先順時鐘轉再逆時鐘轉　(D)先逆時鐘轉再順時鐘轉。
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（  ）迷糊的慈恩想依實驗步驟進行鋅銅電池實驗，但卻將兩電解質溶液裝反如圖，鹽橋內裝硝酸鉀溶液。開關接成通路後。試問下列敘述何者正確？　(A)鋅片質量漸漸增加，銅片質量漸漸減少　(B)鋅片質量漸漸減少，銅片質量漸漸增加 (C)鋅片是電池的正極，銅片是電池的負極 (D)總反應式為Zn+CuSO4→Cu+ZnSO4。

41. [image: image33.jpg]


（  ）廚房裡有電鍋（110 V、1000 W）、電燈（110 V、100 W）、烘碗機（110 V、200 W）。如果把這三個電器並聯，而且同時使用，則下列敘述何者錯誤？　(A)總電壓為（110＋110＋110）V　(B)總消耗功率為（1000＋100＋200）W　(C)總供應電流為（ EQ \F(1000,110)）＋（ EQ \F(100,110)）＋（ EQ \F(200,110)）A　(D)總電阻為（ EQ \F(1102,1000＋100＋200)）Ω。

42. （  ）如圖所示，此電路裝置有三個規格相同且均可正常使用的燈泡L1、L2、L3，開關S1、S2、S3、S4均為斷路狀態，若導線電阻忽略不計，則按下哪兩個開關接通電流後，只有燈泡L2可正常發亮，其他燈泡不亮？ (A)S1及S2　(B)S2及S4　(C)S1及S4　(D)S1及S3
	規格
	電壓(V)
	電流(A)
	價格(元)

	甲
	110
	40
	400

	乙
	110
	30
	300

	丙
	110
	20
	200

	丁
	110
	10
	100


43. （  ）有甲、乙兩熱水壺，已知甲的電阻比乙大，今在相同的電壓下，欲將5公升的冷水由常溫加熱到沸騰，則下列敘述何者正確？　(A)甲較省電　(B)乙較省電　(C)甲較費時　(D)乙較費時。

44. （  ）儀祥想同時使用電鍋（110V、1000W）與微波爐（110V、2000W），需要買一條延長線，下表是儀祥在電器材料行看到的規格表。若要用最便宜的價格買到符合安全考量的延長線，下列哪一種延長線是儀祥最適當的選擇？ (A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁。
45. [image: image34.jpg]®



（  ）圖中的小燈泡兩端加接一銅線後，此電路雖通電，但燈泡卻不會亮。關於此情形，下列敘述何者為非？　(A)此現象稱為「短路」　(B)燈泡內鎢絲的電阻遠大於銅線的電阻，故電流幾乎全由銅線通過　(C)導線、電池的溫度會明顯上升，可能會將導線的絕緣外皮熔化而起火燃燒　(D)此時燈泡的溫度會明顯的上升。
46. [image: image35.jpg]a1 S
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（  ）若不注意用電安全，可能造成火災或觸電，危及生命財產的安全，試問當有人觸電時，應該如何處理？　(A)趕快將觸電的人拉開，即使與他接觸也沒關係，因兩個人觸到電的電量會少於一個人　(B)利用有效的絕緣物質切斷電源　(C)利用導電性較佳的物質，分散觸電者身上的電流　(D)趕快用水潑灑觸電者。
為增加電壓，將鋅銅電池與鋅銀電池連接如右圖所示，已知活性：鋅＞銅＞銀。試回答下列47.及48.兩題的問題：
47. （  ）關於此電池的裝置，下列敘述何者錯誤？ (A)反應一段時間後丁燒杯的電極質量會增加　(B)D應為銀棒　(C)　 電流方向為逆時鐘  (D)此裝置可將電能轉成化學能。
48. [image: image36.wmf] 

（  ）關於兩個電池的相關敘述，下列何者錯誤？　(A)鹽橋內可使用硝酸鉀溶液　(B)乙燒杯的顏色由藍色漸淡　(C)鋅銀電池的鹽橋內，正離子會游向丙燒杯，以中和電性　(D)丙燒杯內的反應為：Zn→Zn2＋＋2e－。
宏瑜使用電解裝置進行實驗。請根據此圖，請回答49.及50.兩題的問題：
49. （  ）電解後重量減輕者有哪些？ (A)a、c　(B)b、d　(C)僅a　(D)僅c。
50. （  ）關於此電解過程的敘述，下列何者錯誤？　(A)可變電阻器接頭由e向f移動時，安培計讀數變小　(B)Ag＋濃度不變，Cu2＋濃度變小　(C)析出之銅、銀的莫耳數比為1：2　(D)a極產生O2。
一、選擇：
1. D
2. B
3. A
4. B

5. C

6. A
7. B

8. D
9. A
10. B

11. C
12. A
13. B
14. D

15. C
16. C

17. D

18. B
19. B

20. D

21. C

22. A
23. D
24. B
25. D
26. A

27. C

28. D

29. C
30. D
31. B

32. C
33. C
34. A

35. C
36. A

37. B

38. A
39. A
40. D
41. A
42. A

43. C
44. B
45. D
46. B
47. D

48. C
49. D
50. A
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